|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HB-P** | | LSZF: 056 464 40 40 | Flugplan CH: 0800 437 837 | ETAmax |  |  |
| P28A | Zähler |  | Ausland: +41 43 931 61 61 | ETE |  |

4

2

6

8

10

14

12

16

20

18

22

24

26

30

28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **QNH** |  | | | | ALTERNATE FRQ/runway/altitude/Outbound/Zoll | | **SQUAWK** |  | | | | | **RW** |  | | **INFO** |  | Departure FRQ/runway/altitude/Outbound/Zoll | | Fuel t/l 45l/h | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | |  | | | | | Info # EM: 134.130 | BA: 134.675 ° 130.9 | GE: 126.350  Twr # EM: 118.0 | BU: 119.625 | ME: 130.150 Atis # ZH: 129.005 | AD # BI: 123.555 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Waypoints** | | | **MT** | **EET** | **ETO** | **ATO** | Vx | | 64 | | | Vy | 76 | Va | | 113 | Vbg | 76 | Vgs 64 |
|  |  | |  | **DEP**» | | 🞏 **GPS** | | | | **IMPORTANT / FRQ / ALTITUDE** | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | FP 🞏 | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  | FP 🞏 | | |  | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | Vf: 65 | Cw: 17 | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Destination FRQ/runway/altitude/Outb./Zoll | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Startup | Departure | Info | TMA Cr. | CTR Cr. | Arrival | | HB- | HB- | HB- | HB- | HB- | HB- | | Position | Holding p./b. | P28A | P28A | P28A | VFR from | | VFR to | *Outbound* | VFR from/to | VFR from | to | Position | Position | | *Information* | *Req. turn right* | Position | Position | Request | *Info* | | *Outbound* | Ready for dep | *Routing* | *POB* |  | *Via* | | Request T. |  | *POB | EET*  *Dep. Time + FP* | request |  | For Landing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Line Up** | | door, Windows, Landing Light, Strobe Light, Time / GPS, Approach sector & runway || RPM 2400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Climb** | | Flaps, Throttle, Fuel pump, landing light, Flarm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cruise** | | Altimeter, Gyro, Power, Fuel Left | Fuel Right | Endurance | Fuel selector, Mixure | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descent** | | ATIS, Approach briefing, Avionics, Gyro, Cabin and Pax | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Approach** | | Altimeter, Landing light, Fuel: L|R | E, pump, Fuel selector, Mixture, Carburetor heat ↓, Autopilot | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Overhead** | | T, Windsack, Traffic, Point of descent, Ziellandung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Power setting** | | Downwind: 2000 RPM (85 Knoten) || Point of descent: 1200 RPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Final** | | Flaps, Mixture, Carburator heat ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **After landing** | | Transponder, Strobe light, Fuel pump, Flaps | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
|  | SPORDEC | Take time!  **S**ituation (fuel, weather, zoll…)  **P**reliminary action  **O**ptionen (brain storming)  **R**ating (Vor- und Nachteile)  **D**ecision  **E**xecution  **C**ontrolling (-> S.?) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NR | **E** |  | |
|  |  | Flugbuch, Lizenz, Medical, ID | |
|  |  | Kopfhörer - Batterien geladen | |
|  |  | Tablet für Navigation (Hauptgerät), geladen, Passwort | Kniegürtel | |
|  |  | Tablet für Navigation (Reserve), geladen, Passwort | |
|  |  | Zusatzbatterie, Ladegerät, Kabeln, Ersatzkabeln, Adapter, Verteiler | |
|  |  | Laptop, Mouse, USB-Stick | Notizbuch | Multifach-Mappe | Minitasche | |
|  | | **Start** | **Navigationsplan** |
|  |  | NOTAM: Flugplätze | |
|  |  | Öffnungszeiten: ATC, Flugplatz, Fuel (AVGAS) | Kosten: Flugplatz, Fuel | Sprache Parking – Verfügbarkeit | Pilot Notes | |
|  |  | Zoll (Dep-Arr): Zeiten-Kriterien ([LSZF](https://www.birrfeld.ch/zollanmeldung/)) | D: [ZFP](https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Erfassung-Warenverkehr/Befoerderungspflicht/Zollstrassenzwang/liste_zollflugplaetze.html) - [VRZF](https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Erfassung-Warenverkehr/Befoerderungspflicht/Zollstrassenzwang/liste_andere_verkehrsrechtlich_zugelassene_flugplaetze.html) | F: PPR 24h or 48h | |
|  |  | [Weight & Balance](https://www.birrfeld.ch/wb/) | Startrollstrecke (S. 16), Startleistung (S. 14): [AFM (Kap.5)](https://www.birrfeld.ch/portfolio-item/piper-archer/) | |
|  |  | SD: METAR, TAF, GAFOR, Wind, Rain | [Windy](https://www.windy.com/de/-Wolkenuntergrenze-cbase?cbase,46.612,8.236,8): Sicht, Niederschläge, Wind: *Piste* | |
|  |  | Route: Topografie, Luftraum, Bestimmungen, Notam oder [DABS](https://www.skybriefing.com/de/dabs) (Optimale Höhe, min. or max. Höhe, alternative Routen wegen Wetter oder ATC) | |
|  |  | WP Descent Check (DC) | Approach Check | |
|  |  | Point of descent POD (500 F = 1 nm) | Landeprozedur | |
|  |  | Frequenzen: Info, ATC | |
|  |  | Sprüche für ATC | |
|  |  | Route in der Cloud (für Tablet, mit *aktuellen* VAC- und Transitkarten) | |
|  |  | SkyDemon-Karte auf Papier oder ICAO-Karte | |
|  |  | Karten auf Papier (Departure, Destination, Alternate. Transit-Karten) | Bostitch | |
|  |  | Leere Navigationspläne (als Reserve) | |
|  |  | 2 gespitzte Bleistifte | |
|  |  | Next service | [Flugzeugdaten](https://www.birrfeld.ch/infos_docs/): MTOW:1157kg, Noise: D | |
|  |  | Flugplan: Verteileradressen: LSZFZTZX | Ausrüstung: DGOVY S | EET/XXX0008 | |
|  |  | Roaming, Internet im Ausland | |
|  |  | Gelbe Weste (High-visibility safety clothing) | |
|  |  | Schwimmweste | |
|  |  | Essen, Trinken | |
|  |  | Geld (CHF, Euro, Kreditkarten) | Hotel | Taxi | |
|  |  | Gesundheit | Sonnenbrille, Sonnencreme, Lippe, Hut, Maske | |
|  |  | Navigationsplan auf Papier (rechtes Knie) | |
|  |  | **YJ** = Yellow Jacket | **HP** = Headphone | **C** = Custom | **Pl** = Pillow  **S** = Schwimmweste | **Öl** | Pz = Putzmittel (Wasser, Papier) | |

