|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HB-P** | LSZF: 056 464 40 40 | Flugplan CH: 0800 437 837  | ETAmax |   |  |
| P28A | Zähler |  | Ausland: +41 43 931 61 61  | ETE |  |

4

2

6

8

10

14

12

16

20

18

22

24

26

30

28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **QNH** |  | ALTERNATE FRQ/runway/altitude/Outbound/Zoll  |
| **SQUAWK** |  |
| **RW** |  | **INFO** |  | Departure FRQ/runway/altitude/Outbound/Zoll |
| Fuel t/l22l/h | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | Info # EM: 134.130 | BA: 134.675 ° 130.9 | GE: 126.350Twr # EM: 118.0 | BU: 119.625 | ME: 130.150Atis # ZH: 129.005 | AD # BI: 123.555 |

 |
|  | **Waypoints** | **MT** | **EET** | **ETO** | **ATO** | Vx | 65 | Vy | 70/79 | Va | 111 | Vbg | 73 | Vgs 62 |
|  |  |  | **DEP**»  | 🞏 **GPS** | **IMPORTANT / FRQ / ALTITUDE** |
|  |  |  |  |  |  |  | FP 🞏  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FP 🞏 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vf: 65 | Cw: 17 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Destination FRQ/runway/altitude/Outb./Zoll |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Startup | Departure | Info  | TMA Cr. | CTR Cr. | Arrival |
| HB- | HB- | HB- | HB- | HB- | HB- |
| Position | Holding p./b. | P28A | P28A | P28A | VFR from |
| VFR to | *Outbound* | VFR from/to | VFR from | to | Position | Position |
| *Information* | *Req. turn right* | Position | Position | Request | *Info* |
| *Outbound* | Ready for dep | *Routing* | *POB* |  | *Via* |
| Request T. |  | *POB | EET**Dep. Time + FP* | request |  | For Landing |

 |

 |
| **Line Up** | (Flaps Pos 1), door, Windows, Landing Light, Strobe Light, Time / GPS, Approach sector & runway |
| **Climb** | Flaps, Throttle, Fuel pump, landing light, Flarm |
| **Cruise** | Altimeter, Gyro, Power (65%), Fuel Left | Fuel Right | Endurance | Fuel selector, Fadec Off |
| **Descent** | ATIS, Approach briefing, Avionics, Gyro, Cabin and Pax |
| **Approach** | Altimeter, Landing light, Fuel: L|R | E, pump, Fuel selector |
| **Overhead** | T, Windsack, Traffic, POD, Ziellandung  |
| **Power setting** | Downwind: (80 Knoten | 50%) || Point of descent: 15% |
| **Final** | Flaps |
| **After landing** | Transponder, Strobe light, Fuel pump, Flaps |



|  |  |
| --- | --- |
|  | SPORDEC | Take time!**S**ituation (fuel, weather, zoll…)**P**reliminary action**O**ptionen (brain storming)**R**ating (Vor- und Nachteile)**D**ecision**E**xecution**C**ontrolling (-> S.?) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR | **E** |  |
|  |  | Flugbuch, Lizenz, Medical, ID |
|  |  | Kopfhörer - Batterien geladen |
|  |  | Kniegürtel |
|  |  | Tablet für Navigation (Hauptgerät), geladen, Passwort |
|  |  | Tablet für Navigation (Reserve), geladen, Passwort |
|  |  | Laptop, Mouse, USB-Stick | Notizbuch | Multifach-Mappe | Minitasche |
|  | **Start** | **Navigationsplan** |
|  |  | NOTAM: Flugplätze  |
|  |  | Öffnungszeiten: ATC, Flugplatz, Fuel (AVGAS) | Kosten: Flugplatz, Fuel | SpracheParking – Verfügbarkeit | Pilot Notes  |
|  |  | Zoll (Dep-Arr): Zeiten-Kriterien ([LSZF](https://www.birrfeld.ch/zollanmeldung/)) | D: [ZFP](https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Erfassung-Warenverkehr/Befoerderungspflicht/Zollstrassenzwang/liste_zollflugplaetze.html) - [VRZF](https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Erfassung-Warenverkehr/Befoerderungspflicht/Zollstrassenzwang/liste_andere_verkehrsrechtlich_zugelassene_flugplaetze.html) | F: PPR 24h or 48h |
|  |  | [Weight & Balance](https://www.birrfeld.ch/wb/) | Startrollstrecke, Startleistung: [AFM-Manual, Seite 74](https://www.birrfeld.ch/wp-content/uploads/2018/12/FHB-PA-28-4-5-Anhang.pdf) |
|  |  | SD: METAR, TAF, GAFOR, Wind, Rain | [Windy](https://www.windy.com/de/-Wolkenuntergrenze-cbase?cbase,46.612,8.236,8): Sicht, Niederschläge, Wind: *Piste* |
|  |  | Route: Topografie, Luftraum, Bestimmungen, Notam oder [DABS](https://www.skybriefing.com/de/dabs) (Optimale Höhe, min. or max. Höhe, alternative Routen wegen Wetter oder ATC) |
|  |  | WP Descent Check (DC) | Approach Check |
|  |  | Point of descent POD (500 F = 1 nm) | Landeprozedur |
|  |  | Frequenzen: Info, ATC |
|  |  | Sprüche für ATC |
|  |  | Route in der Cloud (für Tablet, mit *aktuellen* VAC- und Transitkarten) |
|  |  | SkyDemon-Karte auf Papier oder ICAO-Karte |
|  |  | Karten auf Papier (Departure, Destination, Alternate. Transit-Karten) | Bostitch |
|  |  | Leere Navigationspläne (als Reserve) |
|  |  | 2 gespitzte Bleistifte  |
|  |  | Next service | [Flugzeugdaten](https://www.birrfeld.ch/infos_docs/): MTOW:1055kg, Noise: D, Quer:10.7m, Länge:7.4 |
|  |  | Flugplan: Verteileradressen: LSZFZTZX | Ausrüstung: GOY S | EET/XXX0008 |
|  |  | Roaming, Internet im Ausland |
|  |  | Gelbe Weste (High-visibility safety clothing) |
|  |  | Schwimmweste |
|  |  | Essen, Trinken |
|  |  | Geld (CHF, Euro, Kreditkarten) | Hotel | Taxi |
|  |  | Gesundheit | Sonnenbrille, Sonnencreme, Lippe, Hut, Maske |
|  |  | Navigationsplan auf Papier (rechtes Knie) |
|  |  | **YJ** = Yellow Jacket | **HP** = Headphone | **C** = Custom | **Pl** = Pillow **S** = Schwimmweste | **Öl** | Pz = Putzmittel (Wasser, Papier) |



65 Kn